**PROTOCOL**

**1** = 1e schakelaar aan  
**2** = 2e schakelaar aan  
**3** = 3e schakelaar aan  
**a** = Lees sensor 1  
**b** = Lees sensor 2